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Методические указания

по оформлению межевого дела по купле-продаже,

 обмену , дарению, аренде и наследованию земельного участка.

1. Общая  часть


1.1 Настоящие методические указания разработаны в соответствии с техническими требованиями Госкомзема от 11.06.93г., пояснением от 09.11.94г. №2-12/1749, “Инструкции по межеванию земель” 1996 г., Письмом Мособлкомзема от 10.02.95г. №154-6, от 2.04.96 №386-6 и устанавливают перечень материалов, технические требования и порядок оформления межевого дела.


1.2 Межевое дело составляется при оформлении сделки купли-продажи , обмена, дарения, аренды, и наследования земельных участков, совершаемых физическими и юридическими лицами и включает комплекс работ по установлению и закреплению на местности границ земельного участка, определение его площади и подготовки необходимых материалов для выдачи правоудостоверяющих документов.


1.3. Составление межевого дела производится по заявлениям граждан или юридических лиц, поданных на имя Председателя рай(гор)комзема. К заявлению прилагаются документы  , проверяемые работником рай(гор)комзема на предмет:

· полноты комплекта представленных документов в зависимости от проводимой работы;

· статуса лица, совершающего операцию с земельным участком;

· наличия дополнительных условий и соглашений, накладывающих ограничения на проведение сделок;


При положительном результате проверки рай(гор)комзем предоставляет заказчику техническое задание и право выбора организации - исполнителя комплекса землеустроительных работ.


1.4. Комплекс землеустроительных работ по составлению межевого дела выполняют организации, имеющие лицензии на эти работы. 

2.  Основные положения.


Составление межевого дела производится при отсутствии споров по границам земельного участка. 


2.1. Основными документами для выполнения комплекса землеустроительных работ по составлению межевого дела являются:

· заявление заказчика на выполнение работ;

· техническое задание, утвержденное рай(гор)комземом;

· наличие права собственности на землю, оформленного в установленном порядке (документы, удостоверяющими права на земельные участки).


2.2. Документами, удостоверяющими права на земельные участки являются: 

· государственный акт на право собственности на землю;

· свидетельство о праве собственности на землю; 

· свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования;

· свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения;

· свидетельство на право собственности;

· Постановление главы Администрации по предоставлению земельного участка.

2.3.   Изменение целевого назначения земель по результатам совершенной сделки не допускается (возможно только по решению соответствующих органов власти ).


2.4. Площади земельных участков, подлежащих обмену, могут быть не равновеликими.


2.5. Обмен или продажа земельной доли с её выделом возможна только после размежевания земельного участка в натуре с оформлением права собственности.


2.6. Для оформления наследственных прав (во всех случаях), разделе и дарении близким родственникам ( дети, родители, супруги ) земельных участков межевое дело может не составляться. В этом случае может быть изготовлен план (чертеж) земельного участка на основе имеющегося планово-картографического материала:

· кадастровых планов М 1:2000 и крупнее ;

· топографических планов М 1:2000 и крупнее;

· проекта планировки и застройки садоводческого товарищества;

· графических материалов, имеющихся в управлении главного архитектора (УГА) или местной администрации (генпланы городов, поселков, сельских населенных пунктов и т.п. ).

          На изготовленном плане производится надпись с указанием использованного планово - картографического материала.

При отсутствии планово-картографических материалов выполняется комплекс землеустроительных работ на общих основаниях. 

2.7 По желанию одариваемого или наследника план может изготавливаться и по натурным измерениям с проведением комплекса землеустроительных работ.

2.8. При последующих  сделках с земельным участком, имеющееся межевое дело проверяется на соответствие современному состоянию в части:

· сохранности межевых знаков;

· изменения объектового состава (появление новых зданий и сооружений ,   ограничений и сервитутов);

· изменение административно - территориального деления .

При отсутствии межевых знаков производится их восстановление за счет  собственника земельного участка .

2.9. Землеустроительные работы по составлению межевого дела включают следующие этапы:

· подготовительные работы;

·  межевание и кадастровую съемку;

·  изготовление документов и формирование межевого дела;

· государственный контроль и приемку работ.

3.  Подготовительные работы.

3.1.  Подготовительные работы по кадастровой съемке участка при составлении межевого дела предусматривают:

3.2.  Заключение договора на производство комплекса землеустроительных (кадастровых ) работ;

3.3.  Сбор и анализ исходных материалов:

· копий правоустанавливающих документов, выкопировок с планово-картографического материала;

· сведений о наличии подземных инженерных коммуникаций, ограничений по данному земельному участку или его части;

· выписку исходных координат пунктов опорно-межевой или государственной геодезической сети;

3.1.  Составление обзорной карты М 1:10000 (формат А4);

3.4.  Подготовка “ Акта установления и согласования границ земельного участка.”

3.5.  Исходные материалы необходимые для составления межевого дела  получают в установленном порядке:

3.6.1. В отделе архитектуры и градостроительства:  

· данные по имеющимся на участке подземным инженерным коммуникациям;

· выкопировку с генплана населенного пункта, садоводческого товарищества;

· координаты исходных пунктов государственной геодезической сети с указанием источника получения;

3.6.2. В бюро технической инвентаризации:

· поэтажный план здания и его размеры ;

3.6.3. В сельской администрации, правлении садоводческого товарищества:

· справку об отсутствии арестов и запретов на совершение сделки с земельным участком;

3.6.4. В соответствующих службах и ведомствах:

· схемы расположения подземных коммуникаций и технические условия по охранным зонам.

3.6.5. В рай(гор)комземе:

· техническое задание на выполнение работ;

· сведения по ограничениям и сервитутам по правоустанавливающим документам (постановлению, административному акту, решению суда, договору (согласованию) обременений по данному земельному участку или его части);

· выписку из каталога координат и кроки (абрис) расположения исходных пунктов ОМС и ГГС. В случае отсутствия в рай(гор)комземе данных по пунктам опорно-межевой сети, координаты исходных геодезических пунктов необходимо запрашивать в инспекции государственного геодезического надзора или в отделах архитектуры и градостроительства в установленном порядке. 


Для уточнения перечня ограничений и сервитутов, фактического положения границ земельного участка и установления граничных знаков проводится полевое обследование в присутствии заказчика, представителя местной администрации (правления садоводческого товарищества), собственников смежных земельных участков, присутствие которых обеспечивает заказчик. Достигнутая договоренность с заинтересованными лицами о положении границ удостоверяется подписями в “Акте установления и согласования границ ”   с отображением на  второй странице  акта схемы расположения участков и установленных межевых знаков .  В графе согласований, подпись юридических лиц заверяется печатью. При отсутствии (длительная командировка, болезнь и т.п.) собственника смежного участка согласование по данной границе проводит представитель местной администрации (правления садоводческого товарищества. По границе участка общей с границей садоводческого товарищества, населенного пункта согласование проводится соответственно с правлением садоводческого товарищества или местной  администрацией.


3.7. Сведения о наличии (отсутствии) подземных коммуникаций на земельном участке подтверждается справкой местной администрации (правления садоводческого товарищества), при отсутствии данных  - в отделе архитектуры.


3.8. В целях выполнения работ в единой системе координат проводится обследование опорной межевой сети (ОМС) или государственной геодезической сети (ГГС) и рекогносцировка трассы привязочного теодолитного хода. В случае утраты пунктов ОМС (ГГС) или отсутствия таковых в черте населенного пункта (садоводческого товарищества) прокладывается теодолитный ход повышенной точности от ближайших пунктов ОМС или ГГС. Ближайшие к участку межевания две смежные точки привязочного хода закрепляются опорными межевыми знаками .


3.9. Результатом выполненных подготовительных работ являются:

· утвержденное техническое задание на выполнение работ;

· копии правоустанавливающих документов  ;

· обзорная карта М 1:10000 (формат А4);

·  сведения по ограничениям  и сервитутам ;

·   оформленный  ,,Акт установления и согласования границ ’’ ;

· справка о наличии (отсутствии) подземных коммуникаций  ;

· справка об отсутствии арестов и запретов  ;

· выписка из каталога координат пунктов ОМС и ГГС   ; 

4. Установление межевых знаков.

4.1   Межевые знаки устанавливаются в соответствии с разбивочным чертежом проекта планировки и застройки или строительного паспорта, включая всю фактически используемую площадь,  на момент выполнения работ. При наличии разногласий в  положении границ по смежествам, окончательное местоположение межевых знаков принимается по мировому соглашению заинтересованных сторон, подтверждаемое подписями в ,, Акте установления и согласования границ ’’ .

4.2   Независимо от вида ограждения земельного участка поворотные точки границ и места примыкания соседних участков закрепляются межевыми знаками установленного типа   без наружного оформления (окопки ).

По бетонным оградам и оградам из кирпичной кладки граница принимается по оси забора, если иное не оговорено “Актом по установлению и согласованию границ”   . 


4.3. В случаях, если не представляется возможным установить МЗ (бетон, асфальт, вода и т.п.), допускается смещение МЗ по граничной линии на необходимое для их закрепления расстояние. В таких случаях МЗ переводят в разряд временных реперов, предназначенных для указания поворотной точки границы.


4.5. По канавам шириной до 1 м , не  предусмотренных  проектом, граница устанавливается по оси, при ширине более 1. 0 м - по ближней бровке к участку. В этом случае площадь земель, занятых канавой относится к землям общего пользования и согласование по данной границе проводится соответственно.


4.6. В случаях, когда на границе смежных участков расположены постройки с имущественным правом двух лиц ( гаражи, хозблоки, бани и т.п. ) долевые части строений определяются соглашением заинтересованных сторон и закрепляются МЗ по границе раздела с одной и другой стороны строения. При выделении части земельного участка, обеспечивается проход шириной не менее 1 м к выделенной земельной доле и строениям.


4.7. Закрепляются временными знаками на граничных линиях зоны ограничений и сервитутов. Выделяются зоны инженерных сетей (электролинии, газопровод, водопровод и др.), если они являются объектами права собственности иных физических или юридических лиц.


4.8. В  населенных пунктах границы земельных участков  устанавливаются по данным разбивочного чертежа или  строительного паспорта с учетом положения «красных линий».

В случае несоответствия конфигурации границ освоенного земельного участка  проектным данным строительного паспорта , составляется чертеж фактического положения и представляется заказчиком на рассмотрение и согласование местной администрации и отделу архитектуры. Согласование изменений удостоверяется подписью и печатью соответствующих служб.


4.9. При совершении сделки по доли земельного участка , ранее не выделенной в натуре, производится кадастровая съемка  на всей площади участка с закреплением межевыми знаками границ всего земельного участка , выделяемой доли и точек примыкания смежных участков .


4.10. После закрепления границ земельного участка на местности составляется акт о сдаче на наблюдение за сохранностью установленных межевых знаков   в двух экземплярах. Первый - постоянно хранится в межевом   деле, второй - вручается лицу, вступающему в права на земельный участок (долю), при получении им правоудостоверяющего документа. 

5.  Кадастровая съемка

5.1  Кадастровая съемка земельного участка производится в целях составления плана М 1: 2000 и крупнее, определения координат межевых знаков, углов жилых и хозяйственных построек, вычисления площади участка и его застроенной части. Уточнения  и установления на местности зон ограничений и сервитутов .

5.2  Координаты межевых знаков определяются традиционными методами , или спутниковыми геодезическими системами ( приемниками GPS ).Схема определения координат межевых знаков включается в технический отчет.

5.3   Определение координат межевых знаков относительно пунктов ОМС или ГГС осуществляется с точностью не грубее + 0.1 м, в масштабе базовой кадастровой карты.

5.4  . При привязке межевых знаков к пунктам ОМС (ГГС) прокладывается теодолитный ход , или используются приемники GPS .  Длина хода зависит от используемых приборов и технологии работ (Табл. №4). Методы измерений углов и длин линий должны соответствовать указаниям по эксплуатации приборов. Технология работ и используемые приборы должны обеспечивать точность, удовлетворяющую требованиям «Инструкции по межеванию земель».

5.5   Точки привязочных ходов непосредственно на участке межевания или вблизи  закрепляются опорными межевыми знаками  (ОМЗ)   в количестве не менее двух .Тип закрепления - долговременный . Внешнее оформление - квадратная окопка со стороной 2 м и насыпной курган высотой 0.2 м. После окончания измерений внешнее оформление пункта восстанавливается.

5.6   Привязочные ходы должны опираться на два исходных пункта, на которых измеряются  дирекционные углы . Если на одном из них измерить примычный  угол невозможно , то выполняется координатная привязка . Для контроля  с последних  точек  хода измеряются направления на предметы с известными координатами .

                В исключительных случаях при расстоянии до второго исходного пункта более двух км  допускается привязка хода к межевым знакам земельных участков , внесенных в базу данных автоматизированного земельного кадастра , точность планового положения которых удовлетворяет требованиям  « Инструкции.....».

5.7   В замкнутых полигонах для контроля дирекционных углов включаются измерения на видимые противолежащие точки хода . 

5.8   Висячие привязочные ходы не допускаются .

5.9  Определение координат межевых знаков производится способом геодезических засечек ; зон ограничений, углов построек- полярным способом . Координаты межевого  знака определяются с контролем: с двух точек хода, или включением его в   теодолитный ход. 

5.10   Горизонтальные углы   измеряются способом круговых приемов или отдельного угла, одним полным приемом с перестановкой лимба. Расхождения в значениях угла между полуприемами определяется типом теодолита. При измерении горизонтальных направлений круговыми приемами инструментами 1-5 секундной точности расхождение значений между полуприемами на начальный предмет в начале и конце полуприема , а так же колебание значений направлений приведенных к общему нулю - 0’.2 . Значения углов вычисляются до секунд , координат до 0.01 м.

5.11   Уравнивание координат межевых знаков производится упрощенным способом . Материалы вычислений должны содержать оценку точности планового положения  МЗ и определения площади земельного участка .

5.12   В процессе кадастровой съемки на участке координируются углы жилых и хозяйственных построек, включая стационарные теплицы и колодцы. Съемке подлежат все строения . Проводится обмер по основанию фундамента жилых и хозяйственных построек .

5.13   Обозначения координируемых точек в абрисе журнала : с левого фасадного угла участка по ходу часовой стрелки, межевые знаки - арабскими цифрами, зоны ограничений - дополнением порядковых чисел 1,2... к номеру предыдущего межевого знака ; жилые постройки ( дом ) - заглавными буквами в том же порядке ; нежилые постройки (хозблоки , кухни бани , гаражи и т д ) - прописными буквами.

5.14   В полевом журнале при составлении абриса земельного участка описывается вид строений с указанием их этажности и материала из которого они изготовлены           

 ( кирпич, дерево, металл, стенные блоки щитовые панели).

5.15   Порядок определения точности планового положения пунктов опорной межевой сети (ОМС) и межевых знаков (ОМЗ, МЗ) границ землепользований см. Прил. № 22.

6. Изготовление документов и формирование межевого дела


6.1. По результатам полевых измерений вычисляются координаты межевых знаков, углов строений и зон ограничений земельного участка.  Погрешность положения межевых знаков относительно друг друга  не должна превышать 5 см.

6.2.   По координатам межевых знаков вычисляется площадь земельного участка , а также площади под постройками и зонами ограничений. Определяется величина допустимой и полученной погрешности  определения площади земельного участка. При составлении  ,, Плана участка ’’ вычисленная площадь округляется до значения кратного десяти метрам .


6.3 Разница площадей, полученная по измерениям и правоудостоверяющему документу, определяет дальнейший порядок подготовки документов.

Если разность площади земельного участка положительна, т.е. фактические размеры земельного участка превышают площадь, указанную в правоустанавливающем документе на 10 кв.м и более, то на эту площадь (при согласии местной администрации - по населенным пунктам или всех собственников  - по садоводческому товариществу) может быть принято дополнительное постановление о предоставлении ее заинтересованному лицу.

В случае отказа собственника от площади занимаемой сверх установленной правоудостоверяющим документом (при условии, что на этой площади нет капитальных строений), данная площадь отделяется межевыми знаками от общей, по стороне смежной с землями общего пользования.

Уменьшение общей площади, путем приводящим к образованию вкраплений на земельном участке не допускается .

Если разность площади отрицательна - т.е. размер земельного участка меньше указанного в правоудостоверяющем документе на 10 кв.м и более, то объектом сделки может быть участок фактически занимаемый собственником и план участка составляется на площадь, полученную при кадастровой съемке.


6.4. По материалам  вычислений  составляется  Учетная карточка (прил. №16 )    для последующего внесения сведений по земельному участку в электронную базу данных земельного кадастра . В Учетной карточке  показываются:

· масштаб  чертежа ;

· координатная сетка с оцифровкой;

· без масштаба, схематично - пункты ОМС;

· границы   земельного участка с номерами  межевых знаков ;

· границы выделяемой доли;

· геодезические данные по границам - дирекционные углы до секунд , длины линий до 0.01м , координаты до 0.01 м  ;

· жилые и хозяйственные постройки с указанием этажности и материала из которого изготовлены;

· инженерные сети (электролинии, газопроводы, водопроводы и т.п.), если они являются объектами права собственности иных физических или юридических лиц;

· границы частей участка с ограничениями в использовании, обремененные правами других лиц;

· кадастровый номер и площадь участка;

· за границами участка: дороги, проезды, канавы шириной более 1 м.

6.5. В таблицу “ Каталога координат “ отдельными группами вносят координаты исходных пунктов ОМС, межевых знаков, зон ограничений, строений  .

6.6. В таблице “ Описания границ смежных земель “ приводятся сведения по смежествам из протокола согласования границ. Смежества приводятся с указанием полного наименования организации и лиц, принимавших участие в согласовании положения границ, а также  условий, на которых произведено согласование. В конце описания дается ссылка на “  Акт установления и согласования границ “ с датой согласования.

6.7. В разделе об ограничениях и обременениях земельного участка в целом или его отдельных частей в описательной форме, если необходимо с метрическими характеристиками приводятся сведения включающие:

· границы обременения,

· площадь,

· наименование правоустанавливающего  документа (закон, постановление, договор, нормативное положение, технические требования, номер, дата),

· содержание обременения, дата установления, срок действия. Если ограничения распространяются и на постройки, то те же сведения даются и по строениям с указанием наименования или номера строения.

6.8.  План участка (форма А4, прил. № 18) заполняется по систематизированным сведениям Учетной карточки в масштабе 1:200 - 1:1000 и точностью государственного кадастрового плана  для городов масштаба 1:1000, для с.н.п. , с/т масштаба 1:2000 в соответствии с техническими указаниями Роскомзема от 11.07.93 г. , в границах соответствующих правоудостоверяющему документу .

 На Плане указывается :

· кадастровый номер участка ;

· наименование области , района (города), сельской территориальной администрации ;

· общая площадь участка и если продается часть участка , то его площадь ;

· основное целевое назначение земель ;

· цель предоставления участка ;

· ограничения в использовании земель ;

· обременения правами других лиц .

На второй странице плана показываются :

· геоданные на границы участка ; с расстояниями определяющими местоположение зон обременений ;

· описание смежеств ;

· чертеж участка с координатной сеткой , жилыми и хозяйственными постройками ( с указанием этажности и материала из которого построены ) , межевые знаки , границы зон обременений , номер и площадь участка , за границей участка - дороги , оттененные смежества ;

· масштаб плана;

· подпись , фамилия и инициалы председателя рай(гор)комзема , дата утверждения , печать ;

· наименование организации, подпись , фамилия и инициалы инженера- землеустроителя составившего план и дата его составления.

6.8.  В случае купли - продажи только части участка (доли) составляется 6     экземпляров плана участка с выделением в 4-х экземплярах границ (соответствующим цветом)  той его части, которая продается, в остальных - той, которая остается за собственником .  

6.10.При изготовлении плана   земельного участка для дарения, раздела, наследования по имеющемуся картографическому материалу таблица геодезических данных не заполняется, а против граничных сторон даются значения длин линий измеренных графически до 1.0 м. Указывается масштаб, точность плана и наименование картографического материала на основе которого составлен план.

6.11.Технический контроль и приемку работ по составлению межевого дела осуществляет организация - исполнитель . Результаты контроля и приемки работ отражаются в Акте освидетельствования межевого дела .


      6.12.  Оформление и содержание материалов полевых измерений и камеральной обработки должны соответствовать требованиям “Инструкции  по межеванию земель “, 1996 г., и настоящим методическим указаниям.

7. Оформление межевого дела 

7.1. После завершения всех вычислительных и чертежных работ оформляется межевое дело, содержащее;

· Пояснительную записку;

· Заявление на выполнение землеустроительных работ (Прил.1  );

· Техническое задание на выполнение кадастровой съемки  (Прил.2  );

· Обзорный план м-ба 1:10000 (исполнительный чертеж,  Прил. № 3);

· Копию документа подтверждающего право собственности на земельный участок (свидетельство, госакт, свидетельство о регистрации);

· Копию договора о купле-продаже, дарственной, завещании или другого документа (если такие действия осуществлялись); 

· строительный паспорт ;

· выкопировку из генплана ;

· справку о наличии (отсутствии) подземных коммуникаций ;

· Доверенности  лицам, уполномоченным участвовать в установлении и согласовании границ земельного участка; 

· Копии или выписки из документов, на основании которых установлен особый режим использования земель ;

· Сводная ведомость оценки строений (БТИ) ;

· Акт установления нормативной цены земельного участка;

· Выписку исходных геодезических данных (Прил. № 4,5) ;

· Выписку геодезических данных на смежные границы ;

· Карточка обследования и восстановления пункта ОМС ( Прил. № 6)

· Кроки исходных пунктов опорно- межевой сети (ГГС) (Прил. №7) ;

· Извещение (Прил. № 8);

· Акт установления и согласования границ земельного участка (Прил. № 9) ;

· Акт о сдаче межевых знаков на наблюдение за сохранностью (Прил. № 10) ;

· Схемы теодолитного хода с выпиской измеренных углов и линий (Прил. № 11) ;

· Журнал полевых измерений (при измерении GPS или электронными тахеометрами - протоколы измерений, Прил. №12);

· Материалы камеральной обработки полевых измерений (Прил. № 13, 14,15);

· Ведомость оценки точности определения координат межевых знаков и площади земельного участка ;

· Учетная карточка (Прил. №16) ;

· Каталог координат межевых знаков и зон ограничений (Прил. №17);

·  План  участка  масштаба 1:200-1:1000 (Прил. №18) ;

· Акт освидетельствования межевого дела (Прил. №19) ;

· Акт государственного контроля и приемки работ по межеванию земель (Прил. №20) ;

7.2. Пояснительная записка должна содержать следующие сведения:

·  наименование организации - исполнителя работ , номер лицензии ;

·  наименование правоудостоверяющего документа;

· количество и тип установленных межевых знаков;

· наименование геодезических приборов , дата метрологического освидетельствования ;

· методику привязки к опорным пунктами и уравнивание теодолитных ходов ;

· описание технологии кадастровой съемки и установления границ ограничений и обременений;

· соответствие выполненных измерений техническим допускам, результаты оценки точности геодезических измерений;

· площадь фактического пользования и площадь,  на которую составлен  план участка, его масштаб;

· имевшие место особенности  при производстве работ и согласовании;

7.3. Освидетельствование межевого дела проводится организацией- исполнителем (прил. № 19). Принятое и сброшюрованное межевое дело сдается организацией - исполнителем по накладной  в рай(гор)комзем.

8. Государственный контроль и приемка работ по межеванию земель.

8.1 Рай(гор)комзем осуществляет государственный контроль и приемку выполненных землеустроительных и кадастровых работ.

При выполнении работ физическим лицом , имеющим лицензию , контроль и приемку законченных работ осуществляет рай(гор)комзем или уполномоченная им организации .

8.2   При камеральном контроле и приемке работ проверяют:

·  Наличие необходимых документов перечисленных в п.7.1;

·   Наличие   согласований по границам; 

·  Соответствие выполненных работ техническому заданию;

·  Принятая система координат;

·  Правильность ведения и оформления материалов полевых вычислений и измерений ;

·  Правильность установления и закрепления границ земельного участка ;

· Соответствие площади на плане участка правоудостоверяющему документу  ;

· Допустимость погрешности определения планового положения межевых знаков и площади земельного участка ; 

· Правильность заполнения Учетной и Инвентаризационной карточки ;

·  Правильность оформления межевого дела .

· При полевом контроле проверяют:

· Соответствие установленных границ  Плану участка ;

· Соответствие установленных межевых знаков принятым образцам;

· Правильность составления кроки на опорные межевые знаки ;

· Контрольные измерения отдельных углов и линий ;

· Правильность установления зон ограничений и границ фактически  используемой  площади ;   

· Полноту и точность кадастровой съемки жилых и хозяйственных построек .    

8.3.Перечень документов в составе межевого дела, утверждаемых рай(гор)комземом:

· техническое задание на выполнение кадастровой съемки;

· акт установления и согласования границ земельного участка;

· ,,План участка....”;

· акт  государственного контроля за установлением и сохранностью межевых  знаков.

8.4.Межевое дело регистрируется в книге учета и постоянно хранится архиве рай(гор)комзема (прил. № 21).

Начальник управления земельного                                              

кадастра , мониторинга земель и 

информационного обеспечения                                                  Филиппов В.М.

Начальник отдела планово-картогра-




Пикин А.В.

фического обеспечения и мониторинга 

земель 

Приложение № 21

ЖУРНАЛ

УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ МЕЖЕВЫХ ДЕЛ

№

п/п
Инвентарный номер
Дата

регистрации
Наименование

объекта
Дата

выполнения работ
Площадь

объекта
Организация, выполнившая работы 
Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8





































